Система для внутренних раздвижных дверей IKM80AY в формате фурнитуры Базис (F3D).
-------------------------------------------------------------------------

Для установки и использования необходимо:
1. Скопировать папку IKM80AY в папку с фурнитурой (по умолчанию "Папка пользователя\Bazis9\Фурнитура")
2. Импортировать материалы IKM. Для этого в окне База материалов выберите Файл->Импорт номенклатуры из DBF. В появившемся окне в поле "Имя файла" указать файл IKM.dbf (в комплекте). Назначить соответствие полей по следующей схеме:
ITEMCODE - Артикул материала
ITEMNAME - Наименование материала
GRP_NAME - Наименование группы
UNITNAME - Единица измерения
PRICE	 - Стоимость
LENGTH	 - Длина
WIDTH	 - Ширина
THICKNESS - Толщина
SIGN	 - Обозначение
COLOR	 - Цвет (в RGB)
TEXTURE	 - Текстура
3. В окне построения модели включить служебное окно "Свойства". В строке "Замена материала" выбрать пункт <...Изменить схемы>. В списке "Дополнительно" выбрать "Импорт хранилища схем" и указать файл "Схема замены направляющих IKM80AY-Fast.mtrep" (в комплекте). В последствии это позволит разом сменить цвет и длину прутка всех направляющих в модели.

Примеры использования этой фурнитуры можно посмотреть в видеоролике
https://www.youtube.com/watch?v=iOFk3_bwaLw