После монтажа фрагмента в рабочую модель необходимо вручную спозиционировать присадочные 
отверстия фасада относительно данных в мануале "Руководство по установке SENZA Unico".
При ширине корпуса >1000 мм установить дополнительную петлю на фасад.
Мануал в виде PDF файла расположен в папке с фрагментами: Подъемные механизмы > SENZA Unico.
А так же в корне каталога фурнитуры.