
Чтобы импортировать в Базу материалов и комплектующих материалы из файла samet.dbf, следует выполнить следующие действия.

1. Вызовите команду Настройка - База материалов - Импорт номенклатуры из DBF.
2. В появившемся на экране диалоге База материалов и комплектующих вызовите команду Файл - Импорт номенклатуры из DBF.
3. В диалоге Импорт номенклатуры из DBF нажмите кнопку Открыть и укажите файл samet.dbf, который сохранен в папке /Samet/База материалов/. 
4. Назначьте соответствие полей следующим образом:
 ITEMCODE - Артикул материала
 ITEMNAME - Наименование материала
 GRP_NAME - Наименование группы
 UNITNAME - Единица измерения
 PRICE - Стоимость
5. В поле Проверять уникальность материала выберите : по артикулу И наименованию
6. Нажмите кнопку ОК, чтобы завершить настройки импорта.
7. В диалоге Выберите группу щелкните по имени группы, в которой будет создана группа импортируемых материалов и нажмите кнопку ОК.
 Прогресс-индикатор в диалоге Импорт номенклатуры из DBF будет показывать степень выполнения операции. Она может занять некоторое время.
 После завершения операции сведения о количестве импортированных материалов будут показаны в диалоге Информация.
 Группа Samet появится в выбранной группе базы данных.
 Подробно импорт данных в Базу материалов и комплектующих рассматривается в документе База данных материалов системы БАЗИС Руководство пользователя.

Чтобы обеспечить доступность библиотек из архива Samet в системе БАЗИС, сохраните файлы из распакованного архива по следующим папкам:
  Файлы из папки \Samet\Фурнитура\ в папку, назначенную для крепежных и фурнитурных изделий (раздел Крепеж, фурнитура (*.f3d) диалога Настройки).
  Файлы *.bbb из папки \Samet\Библиотека ящиков\ в папку, назначенную для библиотек ящиков (раздел Библиотека ящиков (*.bbb, *.bb) диалога Настройки).
  Информацию из файла Fasteners_Samet.config из папки \Samet\Фурнитура\ с помощью команды Импорт в Выбор фурнитуры/Параметрические добавляем в параметрическую фурнитуру.