Системы раздвижных дверей Samet SMT 75T, SMT 100, SMT 500 в формате фурнитуры Базис (F3D).
-------------------------------------------------------------------------

Для установки и использования необходимо:
1. Скопировать папки моделей в папку с фурнитурой (по умолчанию "Папка пользователя\Bazis9\Фурнитура")
2. Импортировать материалы Samet. Для этого в окне База материалов выберите Файл->Импорт номенклатуры из DBF. В появившемся окне в поле "Имя файла" указать файл SAMET.dbf (в комплекте). Назначить соответствие полей по следующей схеме:
ITEMCODE - Артикул материала
ITEMNAME - Наименование материала
GRP_NAME - Наименование группы
UNITNAME - Единица измерения
PRICE	 - Стоимость
LENGTH	 - Длина
WIDTH	 - Ширина
THICKNESS - Толщина
SIGN	 - Обозначение
COLOR	 - Цвет (в RGB)
TEXTURE	 - Текстура

Примеры использования этой фурнитуры можно посмотреть в видеоролике
https://youtu.be/_joHy0pDwEk